关于显微镜采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对显微镜采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

**一、项目名称：显微镜**

1.项目预算：40000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| 婴儿电子秤 |  |  | 10000 | 4台 |

**二、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **整机要求：**可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。 |  |
| 2 | **设备参数** |  |
| 2.1 | 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 |  |
| 2.2 | 载物台：钢丝传动，无齿条结构尺寸为：120 x 130±2mm；行程为：76mm（X）x 30±2mm（Y） |  |
| 2.3 | 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 |  |
| 2.4 | 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25 |  |
| 2.5 | 照明系统：≥20000小时寿命LED光源 |  |
| 2.6 | 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，视场数≥20 |  |
| 2.7 | 目镜：10X，视场数≥20 |  |
| 2.8 | 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作 |  |
| 2.9 | 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） |  |
| **三** | **配置要求** |  |
| 1 | 主机一台，目镜一对，led光源，物镜4X,10X，40X,100X各一个，双目观察筒一个  |  |
| 2 |  |  |
| **四** | **商务条款** |  |
| 1 | 保修≥3年 |  |
| 2 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 3 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  |  |
| 4 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 5 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 7 | 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。 |  |

**三、商务需求**

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年4月29日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师 联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                           绍兴市妇幼保健院

2024年4月26日